poteau:PHO55 rue Isabelle
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:YOB7I
code_barre:VSUC7L
classe:2
longueur:45
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:?
annee:2008
annee_inspection:2017
circonference:100
bois:

hauteur_top:10.34
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.92
hauteur_bt2:6.25
hauteur_bt3:6.45
hauteur_lampadaire:4.70
hauteur_toron1:4.72
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:2/0 ACSR
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:25mm
deg_sol_toron1:3.84
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:
type_toron2:
nbe_de_cable_toron2:
diametre_toron2
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1: 1
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400p
ecart_ancre1:3.7
hauban1_ancre1:5/16
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:A_ok
espace_dispo_ancre1:oui

note:poteau bande rouge
date:

---
poteau:PHD1420 Route 201
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:O0A5U
code_barre:VS0UW3
classe:
longueur:3.26 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:
annee:
annee_inspection:2017
circonference:
bois:

hauteur_top:10.29
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_mt3:9.10
hauteur_mt4:8.77
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:7.16
hauteur_bt2:7.22
hauteur_bt3:7.32
hauteue_bt4:7.42
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:5.76
hauteur_toron2:5.76
hauteur_toron3:

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:2/0 ACSR
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:2/0 ACSR
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:20mm
deg_sol_toron1:5.03
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:6M
nbe_de_cable_toron2:4
diametre_toron30MM
deg_sol_toron2:4.99
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1: 1
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400p
ecart_ancre1:5.4
hauban1_ancre1:6M
hauban2_ancre1:5/16
hauban3_ancre1:5/16
etat_ancre1:A_ok
espace_dispo_ancre1:oui

note:deuxieme hauban lache
date:

---
poteau:PHD1408+1 Route 201 ancient
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:VU7HMZ
classe:
longueur:3.2 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:
annee:1993
annee_inspection:2017
circonference:
fosse:oui
bois:

hauteur_top:7.11
hauteur_mt1:
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:5.91
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:

conducteur_mt1:
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:
phase_mt2:
deri_mt2:

conducteur_bt1:
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:4
diametre_toron1:25mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:
type_toron2:
nbe_de_cable_toron2:
diametre_toron2
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1:
cosse_ancre1:
type_ancre1:
ecart_ancre1:
hauban1_ancre1:
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:A_ok
espace_dispo_ancre1:

note:T/A
date:

----
poteau:PHD1408+1 Route 201 nouveau
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:V9T2S
code_barre:EK0F3F
classe:50
longueur:2
nbe_transfo:3
type_transfo:100KVA
equip:Coupe-circuit
annee:2024
annee_inspection:
circonference:
bois:

hauteur_top:9.60
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:7.57
hauteur_bt1:6.15
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:5.80
hauteur_toron1:
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:2/0 ACSR
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:
type_toron2:
nbe_de_cable_toron2:
diametre_toron2
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1: 1
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400p
ecart_ancre1:4.95
hauban1_ancre1:1/2
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

note:T/A
date:

---
poteau:PHD1408 Route 201
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:E9D4L
code_barre:KY2C96
classe:
longueur:3.76 feet
nbe_transfo:3
type_transfo:100KVA
equip:Coupe-circuit
annee:1993
annee_inspection:2017
circonference:
bois:

hauteur_top:9.44
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:6.90
hauteur_bt1:6.51
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:5.80
hauteur_toron1:5.54
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:2/0 ACSR
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:22MM
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:
type_toron2:
nbe_de_cable_toron2:
diametre_toron2
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1:
cosse_ancre1:
type_ancre1:
ecart_ancre1:
hauban1_ancre1:
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

note:Incliné 8 degrée
date:

---
poteau:PHA46 rue Roy
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:KUGJ4F
classe:
longueur:2.5 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:1993
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:7.92
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.92
hauteur_bt2:6.03
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:4.60
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:2/0 ACSR
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:TX 4/0
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:2
diametre_toron1:22mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:
type_toron2:
nbe_de_cable_toron2:
diametre_toron2
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1: 1 1/4
cosse_ancre1:3
type_ancre1:400p2
ecart_ancre1:5.1
hauban1_ancre1:10M
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:5/16
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

note:hauban bt détachée/haubn lache bell
date:

---
poteau:PHD42 rue Roy
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:R6O6K
code_barre:8BAXZK
classe:4
longueur:40
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:2014
annee_inspection:2017
circonference:
bois:

hauteur_top:8.99
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:7.70
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.96
hauteur_bt2:5.96
hauteur_bt3:6.06
hauteur_lampadaire:5.45
hauteur_toron1:3.70
hauteur_toron2:3.95
hauteur_toron3:4.22

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:TX 4/0
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:15mm
deg_sol_toron1:3.57
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:Aucun

proprio_toron2:Bell
type_toron2:6M
nbe_de_cable_toron2:3
diametre_toron230mm
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:Non
ancre_toron2:2

proprio_toron3:Bell
type_toron3:10M
nbe_de_cable_toron3:2
diametre_toron3:15mm
deg_sol_toron3:4.60
croisement_toron3:
ancre_toron3:

tige_ancre1: 3/4
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400p
ecart_ancre1:2.6
hauban1_ancre1:5/16
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

tige_ancre2:3/4
cosse_ancre2:4
type_ancre2:256p
ecart_ancre2:3.2
hauban1_ancre2:6M
hauban2_ancre2:1/2
hauban3_ancre2:1/2
etat_ancre2:A_OK
espace_dispo_ancre2:

note:ancree 1 hauban lach3
date:

---
poteau:PHD64 rue Roy
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:L3H2AA
classe:
longueur:3 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:2006
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:8.43
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:6.20
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:4.84
hauteur_toron2:4.54
hauteur_toron3:

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:15mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:Oui
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:6M
nbe_de_cable_toron2:4
diametre_toron22mm
deg_sol_toron2:4.20
croisement_toron2:
ancre_toron2:Aucun

proprio_toron3:
type_toron1:
nbe_de_cable_toron1:
diametre_toron1:
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

tige_ancre1:
cosse_ancre1:
type_ancre1:
ecart_ancre1:
hauban1_ancre1:
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

note:croisement toron. 4.004 prochain toron. 5.56 bt
date:

---
poteau:PHO67 rue Roy ancient
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:L72WFW
classe:
longueur:3.3 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:7.11
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:4.71
hauteur_toron2:4.53
hauteur_toron3:4.30

conducteur_mt1:
phase_mt1:
dero_mt1:

conducteur_mt2:
phase_mt2:
deri_mt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:2
diametre_toron1:15mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:10M
nbe_de_cable_toron2:3
diametre_toron22mm
deg_sol_toron2:
croisement_toron2: Oui
ancre_toron2:Aucun

proprio_toron3:Bell
type_toron3:10M
nbe_de_cable_toron3:4
diametre_toron3:22mm
deg_sol_toron3:4.39
croisement_toron3:
ancre_toron3:

tige_ancre1:
cosse_ancre1:
type_ancre1:
ecart_ancre1:
hauban1_ancre1:
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

note:TA
date:

---
poteau:PHO67 rue Roy nouveau
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:D8R3S
code_barre:6ZHGHH
classe:4
longueur:45
nbe_transfo:1
type_transfo:100KVA
equip:Coupe-circuit
annee:2022
annee_inspection:
circonference:
bois:

hauteur_top:9.34
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:6.89
hauteur_bt1:6.61
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:6.41
hauteur_toron1:4.84
hauteur_toron2:4.54
hauteur_toron3:

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:Triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:Non
deri_bt2:

tige_ancre1:
cosse_ancre1:
type_ancre1:
ecart_ancre1:
hauban1_ancre1:
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:
espace_dispo_ancre1:

note:TA
date:

---

poteau:PHO75 rue roy
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:Z9D3C
code_barre:L5BY6L
classe:
longueur:3.1 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:8.32
hauteur_mt1:8.25
hauteur_mt2:7.59
hauteur_mt3:7.35
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:6.20
hauteur_bt2:6.20
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:4.56
hauteur_toron2:4.23
hauteur_toron3:3.89
hauteur_toron4:3.89

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:2/0 ACSR
phase_mt2:Monophasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:TX 4/0
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:1
diametre_toron1:10mm
deg_sol_toron1:5.04
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:10M
nbe_de_cable_toron2:4
diametre_toron22mm
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:Oui
ancre_toron2:Aucun

proprio_toron3:Bell
type_toron3:6M
nbe_de_cable_toron3:1
diametre_toron3:15mm
deg_sol_toron3:
croisement_toron3:Non
ancre_toron3:2

proprio_toron4:Bell
type_toron4:10M
nbe_de_cable_toron4:2
diametre_toron4:22mm
deg_sol_toron4:
croisement_toron4:Non

tige_ancre1: 1
cosse_ancre1:3
type_ancre1:400p
ecart_ancre1:3.2m
hauban1_ancre1:6M
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:A_Ok
espace_dispo_ancre1:oui

tige_ancre2:1 1/4
cosse_ancre2:3
type_ancre2:400p
ecart_ancre2:4.8m
hauban1_ancre2:10M
hauban2_ancre2:5/16
hauban3_ancre2:
etat_ancre2:
espace_dispo_ancre2:

note:croisement toron
date:

---

poteau:PHD7+4 Rue Argyle Ancient
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:KHH6FP
classe:
longueur:3.5 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:
annee:
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:5.35
hauteur_mt1:
hauteur_mt2:
hauteur_mt3:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:
hauteur_bt2:
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:4.35
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:
hauteur_toron4:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:22m
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:Aucun

note:TA
date:

---
poteau:PHD7+4 Rue Argyle Nouveau
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:C5X7O
code_barre:569FK0
classe:2
longueur:40
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:2025
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:8.42
hauteur_mt1:8.27
hauteur_mt2:7.97
hauteur_mt3:7.41
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.32
hauteur_bt2:5.73
hauteur_bt3:5.73
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:
hauteur_toron4:

conducteur_mt1: 477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 Mcm
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_mt3:2/0 ACSR

conducteur_bt1:2/0 ACSR
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:2/0 ACSR
visee_bt2:Non
deri_bt2:

conducteur_bt3: TX 4/0

tige_ancre1: 1
cosse_ancre1:3
type_ancre1:400p
ecart_ancre1:11.6
hauban1_ancre1:5/16
hauban2_ancre1:5/16
hauban3_ancre1:
etat_ancre1:A_OK
espace_dispo_ancre1:oui

tige_ancre2:1
cosse_ancre2:4
type_ancre2:400p
ecart_ancre2:6.8m
hauban1_ancre:5/16
hauban2_ancre2:
hauban3_ancre2:
etat_ancre2:A_OK
espace_dispo_ancre2:Oui

note:croisement toron
date:

---
poteau:PHO6 rue Mcbain
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:KN8ASK
classe:
longueur:2.11 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:1952
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:7.59
hauteur_mt1:7.89
hauteur_mt2:
hauteur_mt3:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.77
hauteur_bt2:6.20
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:5.25
hauteur_toron1:4.16
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:
hauteur_toron4:

conducteur_mt1: 2/0 ACSR
phase_mt1:monophasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:
phase_mt2:
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0o
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:22mm
deg_sol_toron1:3.98
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

note:x orange
date:
---