PHO6 rue Mcbain
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:KN8ASK
classe:
longueur:2.11 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:1952
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:7.59
hauteur_mt1:7.89
hauteur_mt2:
hauteur_mt3:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.77
hauteur_bt2:6.20
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:5.25
hauteur_toron1:4.16
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:
hauteur_toron4:

conducteur_mt1: 2/0 ACSR
phase_mt1:monophasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:
phase_mt2:
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0o
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:22mm
deg_sol_toron1:3.98
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

note:x orange
date:

PHO6 rue Mcbain
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:KN8ASK
classe:
longueur:2.11 feet
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:1952
annee_inspection:2021
circonference:
bois:

hauteur_top:7.59
hauteur_mt1:7.89
hauteur_mt2:
hauteur_mt3:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.77
hauteur_bt2:6.20
hauteur_bt3:
hauteur_lampadaire:5.25
hauteur_toron1:4.16
hauteur_toron2:
hauteur_toron3:
hauteur_toron4:

conducteur_mt1: 2/0 ACSR
phase_mt1:monophasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:
phase_mt2:
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0o
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:
visee_bt2:
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:22mm
deg_sol_toron1:3.98
croisement_toron1:Non
ancre_toron1:

note:x orange
date:
